**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Mатеријал за електроинсталацију**

За све ставке**понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, ПДВ у %, ПДВ у динарима и цену са ПДВ–ом), као ипроизвођача производа за сваку ставку у својој понуди**. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Предмет јавне набавке** | **Ј.м.** | **Количина оквирна** | **Јединична цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **ПДВ****у****%** | **Укупна цена са ПДВ** | **Произвођач** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Сијалица са ужареним влакном бистра, Е27, 60W,типа Philips или еквивалент | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Сијалица са ужареним влакном бистра, Е27, 75W, типа Philips или еквивалент | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Сијалица са ужареним влакном бистра, Е27, 100W, типа Philips или еквивалент | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Флуокомпактна сијалица,спирална 230V,E27, 25W,штедљиве, 2700К | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Флуокомпактна сијалица, спирална 230V,E27, 20W,штедљиве, 2700К | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Флуокомпактна сијалица, 26W,220-240 V, G-24d-3 /PL-C/ 4200K | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Флуо цев 220V, 18 W, G-13, 6200K d=60cm, типа Philips или еквивалент | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Флуо цев 220V, 36 W , G-13, 6200Kd=120cm, типа Philips или еквивалент | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Флуо цев 220V, 58 W, G-13, 6200Kd=150cm типа Philips или еквивалент | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 10. | Стартер за флуо цеви 4-22W,S-2, типа Philips или еквивалент | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Стартер за флуо цеви 4-65W, S-10, типа Philips или еквивалент | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Стартер за флуо цеви 4-80W , типа Philips или еквивалент | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 12. | Флуо пригушница 1 x18 W | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Флуо пригушница 1 x36 W | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Флуо грло G-13са носачем стартера | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Уградна светиљка са сјајним растером 4 x18 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Надградна светиљка са сјајним растером 4 x18 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Надградна светиљка са сјајним растером 2x36 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Надградна светиљка са сјајним растером 4x36 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Флуо-светиљка , отворена без сенила 1 x18 W | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Флуо-светиљка , отворена без сенила 2 x18 W | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Прикључница ( шуко) 16А/250V2,5mm2, језгро од керамике, уградња на зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Прикључница ( шуко) двострука хоризонтална,16А/250V-2,5mm2, језгро од керамике, уградња на зид | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 24. | Прикључница ( шуко) са поклопцем,16А/250V-2,5mm2језгро од керамике, уградња на зид | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 25. | Прикључница ( шуко),380V,језгро од керамике, уградња на зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Прикључница ( шуко)16А/250V, 2,5mm2, језгро од керамике, уградња у зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Прикључница ( шуко)двострукахоризонтална 16А/250V,2,5mm2, језгро од керамике, уградња у зид | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 28. | Контактор 16А,24V | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Прикључница ( шуко)380V,језгро од керамике, уградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Шестострука преносна прикључница (разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком,са контактом за уземљење,проводникPP/J, 3x1,5 mm2, дужина кабла 3 m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 31. | Шестострука преносна прикључница (разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5 mm2, дужина кабла 5 m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 32. | Петострука преноснаприкључница(разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J, 3x1,5mm2,дужина кабла 3 m | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 33. | Петострука преноснаприкључница(разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 5 m | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 34. | Преносна прикључница-подсклоп са 6 места и прекидачем(без кабла) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. | Преносна прикључница-подсклоп са 5 места и прекидачем(без кабла) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. |  Ребрасто цревосамогасиво Ǿ25mm | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Шуко утикач равни, 10/16А, са контактом за уземљење ( виљушка) | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Трополни угаони утикач 16А/380Vса контактом за уземљење и нулу | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Разводна кутијаOG,са 6 увода, уградња на зид | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 40. | Разводна кутијаса поклопцем Ǿ78mmуградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | Разводна кутија са поклопцем Ǿ60mmуградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 42. | Редне стезаљке(лустерклеме)2,5mm2двополна од термопласта | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 43. | Керамичка двополна клема 2,5mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 44. | Буксна челична, мушка или женска1,5 mm2 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 45. | Буксна челична, мушка или женска2,5 mm2 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 46. | Испитивач напона, глинерица Ǿ3x140mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. | Испитивач напона, глинерица Ǿ3,5x190mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 48. | Тастер звона 10А/250Vуградња на зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 49. | Једнополна склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња на зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 50. | Наизменична склопка ( прекидач) 10А/250V,уградња на зид | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 51. | Серијска склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња на зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 52. | Једнополна склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња у зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 53. | Наизменична склопка ( прекидач) 10А/250V,уградња у зид | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 54. | Серијска склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња у зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 55. | Једнополна склопка са преклопником и сигналном сијалицом језгро од керамике, уградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 56. | Сијалично грло Е27 керамичко | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 57. | Коса арматура са керамичким грлом за опал куглу Е27  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 58. | Контакт шраф 6А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 59. | Контакт шраф 10А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 60. | Контакт шраф 16А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 61. | Контакт шраф 20А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. | Контакт шраф 35А | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 63. | Топљиви уметци-патрони 6А | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 64. | Топљиви уметци-патрони 10А | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 65. | Топљиви уметци-патрони 16А | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 66. | Топљиви уметци-патрони 20А | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 67. | Топљиви уметци-патрони 25А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 68. | Топљиви уметци-патрони 35А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 69. | Капа осигурача- 72, K2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 70. | Аутоматски осигурач 1P, 10А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 71. | Аутоматски осигурач 1P, 16А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 72. | Аутоматски осигурач 1P,20А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 73. | Аутоматски осигурач 1P,25А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 74. | Аутоматски осигурач 1P,32А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 75. | Ножасти осигурачNT150А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Ножасти осигурачNT163А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 77. | Ножасти осигурач NT180А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 78. | Ножасти осигурач NV 250,160А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 79. | Ножасти осигурачNV 00 50A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 80. | Ножасти осигурачNV 00 63A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 81. | Ножасти осигурачNV 00 80A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 82. | Силиконска жица 1,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 83. | Силиконска жица 2,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 84. | Жица P-1,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 85. | Жица P-2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 86. | Жицалицнаста P/F-1,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 87. | Жица лицнаста P/F-2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 88. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x2,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 89. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x1,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 90. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x0,75mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 91. | Кабли лицнасти PP/J 2x1,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 92. | Кабли PP/Y 5x6 mm2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 93. | Кабли PP/Y 5x4 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 94. | Кабли PP/Y5x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 95. | Кабли PP/Y3x2,5 mm2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 96. | Кабли PP/Y3x1,5 mm2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 97. | Гумирани кабли GG/J3x2,5 mm2 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 98. | Гумирани кабли GG/J 3x1,5 mm2 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 99. | Самолепљива каналица PVC16 x16mm,d =2m | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 100. | Самолепљива каналица PVC 25 x16mm, d =2m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 101. | Самолепљива каналица PVC40 x16mm, d =2m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 102. | Самолепљива каналица PVC 40 x25mm, d =2m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 103. | Самолепљива каналица PVC 60 x40mm, d =2m | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 104. | Подна каналица PVC , d =2mширина каналице 70 mm,  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 105. | Прекидач уградни 0-1 KP-2-1, 16А 250V са 4 контакта, ( прекидач за усисивач) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 106. | Телефонски кабли са микроутикачима 6P/4С, равни 10 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 107. | Т-разводник са 3 прикључка | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 108. | Шестострука утичница без кабла-подсклоп | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 109. | Грејач за кварцну грејалицу од 3x1000 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 110. | Механички програматор времена | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 111. | Грејна плоча R145 S 1000W | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 112. | Термостат радни за проточни бојлеp, са капиларом | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 113. | Грејач за проточни кухињски бојлер од 10л 2kW, комплет | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 114. | Пуњива ручна лампа8 LED и са халогеном сијалицом, напајање: оловни акумулатор 6V, 4Ah | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 115. | LED паник лампа 24 led | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 116. | PVC везицеза каблове3,5 mmx200mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 117. | Алкална батерија АА 1,5V | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 118. | Алкална батерија ААА1,5V | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 119. | PVC изолир трака 18mm x10m | ком |  5 |  |  |  |  |  |
| 120. | Разводна табла за на зид, MUT 8, транспарентна врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 121. | Уградни прекидач кварцне пећи | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 122. | Прекидач за уљни радијатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 123. | Термостат налегајући 0-40, за кварцну грејалицу 3x1000 W. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 124. | Термостат за уљни радијатор 2500 w | ком | 1 |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Количине у Техничкој спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних потреба, а максимално до износа средстава обезбеђених за ту намену у текућој и наредној буџетској години.

Уколико се укаже потреба за добром које није наведено у Техничкој спецификацији, изабрани Понуђач ће бити у обавези да у писаној форми достави понуду за конкретним добром које није наведено у Техничкој спецификаци. Наручилац ће, на основу адекватног истраживања и утврђивања цена на тржишту за наведено добро, доставити писану сагласност о прихватању понуде изабраног Понуђача, уколико је понуђена цена повољнија од осталих цена утвђених истраживањем тржишта.